Лабораторная работа 3

Моделирование стохастических процессов

Туем Гислен

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1 Цель работы

Провестить моделирование СМО.

# 2 Задание


* Реализавать модели на NS-2
* Вывистить Теоретическая вероятность потери и Теоретическая средняя длина очереди
* сосдать график поведения длины очереди в GNUplot

# 3 Выполнение лабораторной работы

Для выполнение лабораторы у нас задано несколько параметров: λ=30.0, µ=33.0, размер очереди для M|M|1 = 100000, длительность эксперимента = 1000.0. Теперь задаём узлы и соединяем их симплексным соединением с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс, задаём распределения интервалов времени поступления пакетов и размера пакетов. Задаём агент UDP и присоединяем его к источнику, задаём размер пакета. задаём агент-приёмник и присоединяем его, расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов и запуск модели.

# создание объекта Simulator  
set ns [new Simulator]  
# открытие на запись файла out.tr для регистрации событий  
set tf [open out.tr w]  
$ns trace-all $tf  
# задаём значения параметров системы  
set lambda 30.0  
set mu  
33.0  
# размер очереди для M|M|1 (для M|M|1|R: set qsize R)  
set qsize  
100000  
# устанавливаем длительность эксперимента  
set duration 1000.0  
# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением  
# с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс,  
# очередью с обслуживанием типа DropTail  
set n1 [$ns node]  
set n2 [$ns node]  
set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]  
# наложение ограничения на размер очереди:  
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize  
# задаём распределения интервалов времени  
# поступления пакетов и размера пакетов  
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]  
$InterArrivalTime set avg\_ [expr 1/$lambda]  
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]  
$pktSize set avg\_ [expr 100000.0/(8\*$mu)]  
# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,  
# задаём размер пакета  
set src [new Agent/UDP]  
$src set packetSize\_ 100000  
$ns attach-agent $n1 $src  
# задаём агент-приёмник и присоединяем его  
set sink [new Agent/Null]  
$ns attach-agent $n2 $sink  
$ns connect $src $sink  
# мониторинг очереди  
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]  
$link queue-sample-timeout  
# процедура finish закрывает файлы трассировки  
proc finish {} {  
global ns tf  
$ns flush-trace  
close $tf  
exit 0  
}  
# процедура случайного генерирования пакетов  
proc sendpacket {} {  
global ns src InterArrivalTime pktSize  
set time [$ns now]  
$ns at [expr $time +[$InterArrivalTime value]] "sendpacket"  
set bytes [expr round ([$pktSize value])]  
$src send $bytes  
}  
# планировщик событий  
$ns at 0.0001 "sendpacket"  
$ns at $duration "finish"  
# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов  
set rho [expr $lambda/$mu]  
set ploss  
[expr (1-$rho)\*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]  
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"  
set aveq [expr $rho\*$rho/(1-$rho)]  
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveq"  
# запуск модели  
$ns run

После запуски модели у нас эти данны (рис. **¿fig:001?**).



# 4 График в GNUplot

В каталоге с проектом создайте отдельный файл, например, graph\_plot: touch graph\_plot Откройте его на редактирование и добавьте следующий код, обращая внимание на синтаксис GNUplot:

#!/usr/bin/gnuplot -persist  
# задаём текстовую кодировку,  
# тип терминала, тип и размер шрифта  
set encoding utf8  
set term pdfcairo font "Arial,9"  
# задаём выходной файл графика  
set out 'qm.pdf'  
# задаём название графика  
set title "График средней длины очереди"  
# задаём стиль линии  
set style line 2  
# подписи осей графика  
set xlabel "t"  
set ylabel "Пакеты"  
# построение графика, используя значения  
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out  
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines  
title "Размер очереди (в пакетах)",\  
"qm.out" using ($1):($5) smooth csplines  
title " Приближение сплайном ", \  
"qm.out" using ($1):($5) smooth bezier  
title " Приближение Безье "

После компиляции файла с проектом, запустить скрипт в созданном файле graph\_plot, который создаст файл qm.pdf с результата- ми моделирования (рис. 1).




Рис. 1: График поведения длины очереди

# 5 Выводы

Во время выполнения этой лаборатории я изучил симуляцию CMO.